ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 1  от « 05»09 -2023года
_Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад»Нұрдәулет» отдела образования Шетского района управления образования  Карагандинской области __________________________________________________________________________________________________
полное юридическое наименование объекта 
8/701/21-2-49,nurdaulet.ds@mail.ru
телефон, факс, e-mail.ru
 Село Аксу-Аюлы
1. Ведомственная принадлежность объекта:
2. Вид деятельности деятельность: Дошкольное Воспитание
3. Форма собственности объекта:Государственная
4. Размещение объекта: Типовое
5. Объем представляемых услуг всего :50посетителей,Вместимость -50Детей
Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.
5.1 В том числе для МГН____________________________________________________________________________________________________________

Указывается количество МГН

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Российский норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина X глубина 
	
	
	
	Ширина 6 м.
Глубина3.8
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см.
	
	
	
	есть
	

	
	Нескользкое покрытие
	
	
	
	есть
	

	
	Навес
	
	
	
	есть
	

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	

	
	Нескользкое покрытие
	
	
	
	есть
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	
	
	
	
	

	
	Контрастная окраска первой и последней ступени
	
	
	
	есть
	

	
	Поручни с двух сторон:

- на высоте;

- горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)
	
	
	
	есть
	

	
	Пандус наружный
	
	
	
	есть
	

	
	Пандус внутренний
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша
	
	
	
	1метр30см.
	

	
	Уклон
	
	
	
	1.10 см.-высота

11метр20см
длина
	

	
	Разворотные площадки:

- внизу


	
	
	
	
	

	
	Навес


	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	
	Поручни с двух сторон:

- на высоте

- на высоте

- горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	
	
	
	есть
	

	
	Нескользкое покрытие
	
	
	
	есть
	

	
	Тамбур
	
	
	
	
	

	
	Габариты тамбура: глубина X ширина
	
	
	
	Глубина3.8,ширина 6 м
	

	
	Двери распашные (Р)
- ширина проема в свету;

- высота порога наружного, внутреннего.
- сила 
	
	
	
	Ширина1.37 см.

Высота порога 4 см.
	


2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ 

на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

	
	Гардероб 
	
	
	
	
	

	
	Ширина прохода
	
	
	
	2.7 см.
	

	
	Высота рабочей поверхности
	
	
	
	3м.
	

	
	Коридоры/холлы
	
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов
	
	
	
	80 см.
	

	
	Разворотные площадки
	
	
	
	1.40
	

	
	Место отдыха и ожидания 

- для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения

- для колясочников, размеры глубина X ширина
	
	
	
	Есть
30см.

1.10 глубина ширина1.2
	

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	
	
	
	есть
	

	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)
	
	
	
	есть
	

	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)
	
	
	
	есть
	

	
	Контрастная окраска крайней ступени
	
	
	
	есть
	

	
	Поручни с двух сторон:

- на высоте;

- горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием
	
	
	
	Е сть
	

	
	Подъемник для инвалидов
	
	
	
	
	


3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Обслуживание в зале
	
	
	
	
	

	
	Высота рабочей поверхности
	
	
	
	85 см регулируется
	

	
	Габариты зоны обслуживания
	
	
	
	есть
	

	
	Ширина проема двери в свету
	
	
	
	80см.
	

	
	Обслуживание с перемещением по маршруту 
	
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения
	
	
	
	30 см
	


4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	Санузел
	
	
	
	
	

	
	Знак доступности помещения
	
	
	
	есть
	

	
	Ширина дверного проема
	
	
	
	60 см
	

	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощутимая ногой или тростью (ширина)
	
	
	
	30 см
	

	
	Раковина:

- зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина X ширина);

- высота раковины;

- опорный поручень
	
	
	
	глубина1.10

ширина1.20

высота85 см
	

	
	Кабины:

- количество кабин;

- ширина дверного проема;

- габариты (минимальная глубина X ширина);

- опорные поручни;

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина);

- крючки для костылей:

· на высоте;

· выступ
	
	
	
	1
60см

Глубина

1.20

Ширина

1.1 см

нет
	

	
	Знак доступности кабины
	
	
	
	есть
	

	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощутимая ногой или тростью (ширина)

	
	
	
	30*30
	

	
	Доступ в туалетные комнаты

- дверной проем

- ширина лестницы

- поручни

- прочее _____________________________


	
	
	
	60см
	


5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	
	
	
	
	

	
	Аудио-средства информации о предоставлении услуги - аудиогиды
	
	
	
	
	

	
	Надписи:

- размещение на высоте;

- высота прописных букв;

- освещенность.
	
	
	
	1.20см
	

	
	Указатели, пиктограммы:

- размещение на высоте;

- высота прописных букв;

- освещенность.
	
	
	
	1.20
	

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:

- высота размещения;

- маркировка кабинетов приема со стороны ручки
- на кнопках управления лифта;

- на поручнях лестниц;

- на кабинетах санитарно-бытовых помещений.
	
	
	
	
	


6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

	№№ помещения по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Казахстанские нормативы
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	
	Отведенная территория объекта
	
	
	
	
	

	
	Вход на территорию:

- ширина прохода, калитки, проема в ограждении
	
	
	
	90см.
	

	
	Знак доступности учреждения
	
	
	
	есть
	

	
	Автостоянка посетителей: 

- расстояние до входа в здание;

- доля машино-мест для инвалидов;

- размер места со специальным знаком
	
	
	
	есть
	

	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:

- ширина полосы движения;

- указатели направления движения;

- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию или тактильная полоса
- место отдыха
	
	
	
	30см.
	


7. Выводы

7.1. Доступность элементов объекта для МГН («Д» - доступно, «Ч» - частично доступно, «Н» - не доступно)

	№
	Наименование элементов объекта
	Категории инвалидов

	
	
	К
	О
	З
	С

	1
	Входная группа
	д
	д
	д
	д

	2
	Пути движения
	д
	д
	д
	д

	3
	Зона обслуживания
	д
	д
	д
	д

	4
	Санитарно-бытовые помещения
	д
	д
	д
	д

	5
	Средства информации и телекоммуникации
	д
	д
	д
	д

	6
	Территория объекта
	д
	д
	д
	д


7.2. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	№
	Наименование элементов объекта
	Категории инвалидов

	
	
	К
	О
	З
	С

	1
	Объект полностью доступен
	х
	
	х
	х

	2
	Объект частично доступен
	
	х
	
	

	3
	Объект не доступен
	
	
	
	


8. Рекомендуемые мероприятия
8.1 Входная группа.  Создание соответствий нормативам и знаков доступности объекта
Есть
8.2 Пути движения. Реконструкция проходных проёмов
Есть
8.3 Зона оказания услуги. 
Есть
8.4 Санитарно-бытовые помещения. Создание специализированного туалета для МГН
Есть
8.5. Средства массовой информации и телекоммуникаций на объекте. Создание тактильных средств информации 
Имеется
8.6 Территория объекта. Создание ограждений территории объекта и соответствия нормам 

Сответствует нормам
	
	
	

	
	
	


